품 명	방향표시형 라이트라인 200m
용 도	다중이용시설, 터널, 지하철, 지하 공동구 등에서 소방 활동 시 소방대원과 요구조자의 구조 활동 및 대피 유도에 사용하는 장비
특 징	□ 200m 발광 케이블 포함 10kg으로 이동 및 사용이 용이 □ 케이블 끝단에 금속재질의 카라비너 장착으로 장갑을 착용한 상태에서 라인의 고정 및 확장 용이 □ 케이블 풀림방지 장치 □ 배터리 잔량표시 가능. □ 점등, 점멸 및 방향전환 가능.
제 원	□ 본 체 (라인 및 전원부 일체형) □ 크기 : 395(L)mm x 300(H)mm x 200(W)mm (오차범위 ±5%) □ 무게 : 10kg (케이블 포함, 오차범위 ±5%) □ 길이 및 외경 : 200m / 6mm (오차범위 ±5%) □ 사용 시간 : 연속점등 2시간30분, 연속점멸 5시간 (오차범위 ±5%) □ 충전 시간 : 최소 4시간 (오차범위 ±5%) □ 인장강도 : 88kg (오차범위 ±5%) □ 인증 : -케이블 화염전파 성능 시험기준(UL 1581)의 1등급(VW-1) 적합 인증서 제출조건. - 본체 IPX8 공인인증기관 시험성적서 제출조건. - KC인증(본체, 충전기, 배터리) 제출조건.
구 성	□ 라이트라인 본체, 충전기, 이동 및 보관용 가방
기 타	□ 납품 시, 제작사 및 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건 □ 납품 시, 케이블 화염전파 성능 시험(UL 1581기준 1등급) 인증서 제출조건 □ 납품 시, 본체 IPX8등급 시험성적서 제출조건 □ 납품 시, KC 인증서(본체, 충전기, 배터리) 제출조건 □ 납품 시, 한글 사용설명서 제출 조건